Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 23

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кабельно-проводниковой продукции**

**(номер закупки – 23)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка кабельно – проводниковой продукции |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 |  |
| № п\п | Наименование товара  | Описание товара  | Единица измерения | Кол-во |
|  | **Провод ПуГВ 6мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 6 мм | м | 200 |
|  | **Провод ПуГВ 10мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 10 мм | м | 200 |
|  | **Провод ПуГВ 35мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 35 мм | м | 100 |
|  | **Провод ПуГВ 50мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 50 мм | м | 120 |
|  | **Провод ПуГВ 70мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 70 мм | м | 200 |
|  | **Провод ПуГВ 95мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 95 мм | м | 300 |
|  | **Провод ПуГВ 120мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 120 мм | м | 300 |
|  | **Провод ПуГВ 185мм** | **Количество жил**: 1 (одна);**Сечение**: 185 мм | м | 100 |
|  | **Кабель МКЭШ 5** | **Количество жил:** 5 (пять);**Сечение:** 0,5 мм | м | 4500 |
|  | **Кабель МКЭШ 7** | **Количество жил:** 7 (семь);**Сечение:** 0,5 мм | м | 5800 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Доставка товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. В случаях, когда доставка Товара производится не транспортом Поставщика, а силами транспортной компании, то в сопроводительных документах (транспортная накладная), помимо количества мест, в обязательном порядке указываются единицы измерения, указанные в спецификации к Договору (Контракту). Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара (если Товар транспортируется в упаковке) должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования к обслуживанию товара
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления)
 | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к качеству, безопасности
 | Товар должен соответствовать ГОСТ 31947-2012.  |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.Поставка Товара осуществляется единоразово, в течении от 5 до 15 рабочих дней с момента подписания договора. |