Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 25

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ортофосфорной кислоты «ч»**

**(номер закупки – 25)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка кислоты ортофосфорной «ч». |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 | Кислота ортофосфорная «ч». |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | Кислота ортофосфорная «ч» |  | т. | 8,0 |
| **Физические, химические свойства Товара должны соответствовать следующим характеристикам:** |
| Кислота ортофосфорная «ч» | ГОСТ 6552-80 |
| По физико-химическим показателям ортофосфорная кислота должна соответствовать норме | Чистый (ч.) ОКП 26 1213 0021 10 |
| Внешний вид и цвет | Должен выдерживать испытания по п.4.2 |
| Массовая доля ортофосфорной кислоты, не менее | 85% |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,69 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, не более | 0,2% |
| Массовая доля летучих кислот, не более | 0,0015% |
| Массовая доля нитратов, не более | 0,0005% |
| Массовая доля сульфатов, не более | 0,003% |
| Массовая доля хлоридов, не более | 0,0003% |
| Массовая доля аммонийных солей, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа, не более | 0,002 % |
| Массовая доля мышьяка, не более | 0,0002 % |
|  |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 |  Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Товар должен быть пригоден для использования для очистки пластинчатых водоподогревателей от накипи. |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 |  Товар упаковывается и маркируется в соответствии с ГОСТ 3885-73. Товар поставляется в пластиковых емкостях по 20 л из полимерных материалов по ГОСТ Р 51760. На тару наносят знак опасности по ГОСТ 19433. Информация на этикетке должна быть нанесена на русском языке. Маркировочная этикетка должна быть чистой, целой и наклеенной без перекосов и морщин. Согласно требованиям ГОСТа 10678-76 и ГОСТа Р 51474-99. Потребительская тара должна обеспечивать сохранность средства и безопасность потребителя при ее использовании. Крышка должна обеспечивать плотное, герметичное запирание потребительской упаковки. При падении упаковка не должна деформироваться и терять герметичность. Транспортная тара должна обеспечивать сохранность продукта при транспортировании и хранении. Доставка Товара производиться транспортом и за счет Поставщика до склада Заказчика. |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества
 |  Остаточный срок годности (срок хранения) Товара должен составлять не менее 2/3 от срока годности товара устанавливаемого заводом изготовителем. Если в течение срока годности Товар окажется ненадлежащего качества, Поставщик обязан по адресованной ему Заказчиком претензии в виде письменного документа направленного посредством почтовой, телеграфной связи, либо в виде электронного письма в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанной претензии, безвозмездно заменить дефектный Товар соответственно новым товаром. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)
 |  Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления)
 |  Поставщик несет ответственность за порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкций по хранению. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям ГОСТа 6552-80 и п.3 данного ТЗ. В случае выявления в течении гарантийного срока дефектов Товара, возникшим в связи с изготовлением Товара, Поставщик за свой счет осуществляет замену не соответствующего Товара в течении 10 ( десяти) календарных дней с момента выявления несоответствия Заказчиком |
| 1. Требования по объему гарантий качества услуг
 |  Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная или ТН, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом (паспортом) качества производителя (в случае прохождения добровольной сертификации) или иными документами подтверждающими качество Товара; гарантийным талоном, оформленным на Заказчика; инструкцией (руководством) по эксплуатации (если предусмотрено заводом изготовителем). Все документы должны быть заверены надлежащим качеством. |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
 | Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре; Выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий; Товар хранится согласно ПОТ РО-14000-007-98 «Положение по охране труда при складировании материалов». |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 |  Поставка Товара осуществляется по адресам: - Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5 (объем: 3,3356 т); - Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а (объем: 1,690 т); - Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, 27 (объем: 0,9802 т); - Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а (объем: 1,9942 т). Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки Товара от 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора. |