Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 31

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку металлопродукции**

**(номер закупки – 31)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | | | Поставка металлопродукции | | |
| 1. Заказчик: | | | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | | |
| 1. Непосредственное описание товаров | | | |  | | |
| № п\п | Наименование товара | Описание товара | | | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Проволока катанная стальная 5,5мм | ГОСТ 30136-95  Длина прута – не менее 6м. | | | м | 1075 |
| 2 | Проволока катанная стальная 6,5мм | м | 1539 |
| 3 | Арматура стальная А3 12мм | ГОСТ 5781-82  Длина прута – не менее 10м. | | | м | 901 |
| 4 | Проволока вязальная 2мм | ГОСТ 3282-74 | | | кг | 50 |
| 5 | Швеллер стальной 10П | ГОСТ 8240-97  Длина изделия – не менее 6м. | | | м | 37,25 |
| 6 | Швеллер стальной 16П | м | 6 |
| 7 | Сталь угловая 50х50х5мм | ГОСТ 8509-93  Длина изделия – не менее 10м. | | | м | 266 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. | | | |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком | | | Не предъявляется | | | |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | | Согласно ГОСТа. | | | |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | | Не предъявляется | | | |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления) | | | Гарантийный срок должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев. | | | |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений | | | Не предъявляется | | | |
| 1. Требования к качеству, безопасности | | | Товар должен соответствовать указанному ГОСТу. На поверхностях металла не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах металла не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. | | | |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | | |
| 1. Требования по сопутствующему монтажу | | | Не предъявляются | | | |
| 1. Требования по техническому обучению персонала заказчика | | | Не предъявляются | | | |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | | | Не предъявляются | | | |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | | | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева 67а  Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется единоразово в течение от 3 до 10 календарных дней с момента подписания сторонами заявки.  При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.  В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. | | | |
| 1. Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика | | | Не предъявляются | | | |