Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 32

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку металлопроката**

**(номер закупки – 32)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка металлопроката |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 |  |
| № п\п | Наименование товара  | Описание товара  | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 5,0 мм | ГОСТ 103-2006Марка стали Ст3спШирина 50,0 мм | т | 2,53 |
| 2 | Прокат листовой горячекатаный 2,0 мм | ГОСТ 16523-97ГОСТ 19903-2015Ширина листа - 1250 ммДлина листа - 2500 ммМарка стали - Ст3сп | т | 0,49 |
| 3 | Прокат листовой горячекатаный 3,0 мм | т | 1,47 |
| 4 | Прокат листовой горячекатаный 4,0 мм | ГОСТ 16523-97ГОСТ 19903-2015Ширина листа - 1500 ммДлина листа - 6000 ммМарка стали - Ст3сп | т | 8,43 |
| 5 | Прокат листовой горячекатаный 6,0 мм | т | 4,22 |
| 6 | Прокат листовой горячекатаный 8,0 мм | т | 5,62 |
| 7 | Прокат листовой горячекатаный 10,0 мм | т | 14,04 |
| 8 | Прокат листовой горячекатаный 12,0 мм | т | 5,06 |
| 9 | Прокат листовой горячекатаный 14,0 мм | т | 3,93 |
| 10 | Прокат листовой горячекатаный 16,0 мм | т | 4,50 |
| 11 | Прокат листовой горячекатаный 18,0 мм | т | 5,06 |
| 12 | Прокат листовой горячекатаный 20,0 мм | т | 5,62 |
| 13 | Прокат листовой горячекатаный 22,0 мм | т | 6,18 |
| 14 | Прокат листовой горячекатаный 25,0 мм | т | 7,02 |
| 15 | Прокат листовой горячекатаный 12,0 мм | ГОСТ 1577-93ГОСТ 19903-2015Ширина листа - 2000 ммДлина листа - 6000 ммМарка стали – Ст20 | т | 2,26 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Согласно ГОСТа. |
| 1. Требования к обслуживанию товара
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления)
 | Гарантийный срок должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев. |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к качеству, безопасности
 | Товар должен соответствовать указанному ГОСТу. На поверхностях металла не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах металла не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по сопутствующему монтажу
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по техническому обучению персонала заказчика
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами заявки. |
| 1. Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика
 | Не предъявляются |