Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 32

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку металлопроката**

**(номер закупки – 32)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | | Поставка металлопроката | | |
| 1. Заказчик: | | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | | |
| 1. Непосредственное описание товаров | | |  | | |
| № п\п | Наименование товара | Описание товара | | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 5,0 мм | ГОСТ 103-2006  Марка стали Ст3сп  Ширина 50,0 мм | | т | 2,53 |
| 2 | Прокат листовой горячекатаный 2,0 мм | ГОСТ 16523-97  ГОСТ 19903-2015  Ширина листа - 1250 мм  Длина листа - 2500 мм  Марка стали - Ст3сп | | т | 0,49 |
| 3 | Прокат листовой горячекатаный 3,0 мм | т | 1,47 |
| 4 | Прокат листовой горячекатаный 4,0 мм | ГОСТ 16523-97  ГОСТ 19903-2015  Ширина листа - 1500 мм  Длина листа - 6000 мм  Марка стали - Ст3сп | | т | 8,43 |
| 5 | Прокат листовой горячекатаный 6,0 мм | т | 4,22 |
| 6 | Прокат листовой горячекатаный 8,0 мм | т | 5,62 |
| 7 | Прокат листовой горячекатаный 10,0 мм | т | 14,04 |
| 8 | Прокат листовой горячекатаный 12,0 мм | т | 5,06 |
| 9 | Прокат листовой горячекатаный 14,0 мм | т | 3,93 |
| 10 | Прокат листовой горячекатаный 16,0 мм | т | 4,50 |
| 11 | Прокат листовой горячекатаный 18,0 мм | т | 5,06 |
| 12 | Прокат листовой горячекатаный 20,0 мм | т | 5,62 |
| 13 | Прокат листовой горячекатаный 22,0 мм | т | 6,18 |
| 14 | Прокат листовой горячекатаный 25,0 мм | т | 7,02 |
| 15 | Прокат листовой горячекатаный 12,0 мм | ГОСТ 1577-93  ГОСТ 19903-2015  Ширина листа - 2000 мм  Длина листа - 6000 мм  Марка стали – Ст20 | | т | 2,26 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. | | |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | | Согласно ГОСТа. | | |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления) | | | Гарантийный срок должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев. | | |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к качеству, безопасности | | | Товар должен соответствовать указанному ГОСТу. На поверхностях металла не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах металла не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. | | |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | |
| 1. Требования по сопутствующему монтажу | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по техническому обучению персонала заказчика | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | | | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.  Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами заявки. | | |
| 1. Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика | | | Не предъявляются | | |